Mev 2

Mev è una telecamera mobile, montata su un veicolo di controllo, che rileva le targhe della autovetture parcheggiate a bordo strada.

Mev1 (attuale progetto):

piattaforma Jetson AGX Xavier

camere a colori con interfaccia USB3, 2 per lato vettura:

acA2040-55uc - Basler ace:

C mount

2048 px x 1536 px

lente 5MP 6MM F2.0 1/1.8“

Mev2 (il nuovo progetto):

carrier board + ?

camere con interfaccia MIPI Camera Serial Interface 2 (MIPI CSI-2)

riconoscimento fino a un massimo di 50Km/h, quindi una frame rate di almeno 30 fps

camere in bianco e nero sensibili all'infrarosso (NIR)

illuminatore IR per il funzionamento notturno (opzionale)

una camera sola per lato:

global shutter

horizontal FOV (field of view) di 130-170 gradi

risoluzione orizzontale di almeno 3000px

camera aggiuntiva per oggetti lontani (opzionale)