Doorbell

ESP32CAM

Esphome camera component

Esphome RTSPserver github

Per la prima scrittura:

connettere uno dei pin di IO a GND, come mostrato in figura

attaccare l'USB

dare i permessi alla porta, esempio:

chmod 660 /dev/ttyUSB0

riavviare esphome

uploadare la configurazione

Per le scritture wireless non serve che GND sia connesso a un pin di IO

Configurazione base per camera e led

esphome:
name: doorbell
platform: ESP32
board: esp32dev
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
wifi:
ssid: "wifi ssid"
password: "password"
esp32_camera:
external_clock:
pin: GPIO0
frequency: 20MHz
i2c_pins:
sda: GPIO26
scl: GPIO27
data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
vsync_pin: GPIO25
href_pin: GPIO23
pixel_clock_pin: GPIO22
power_down_pin: GPIO32
name: doorbell camera
# Flashlight CHECK PIN
output:
- platform: gpio
pin: GPIO4
id: gpio_4
light:
- platform: binary
output: gpio_4
name: doorbell light
sensor:
- platform: wifi_signal
name: doorbell wifi signal
update_interval: 30s
- platform: uptime
name: doorbell uptime

RTSP Server

Installazione del fork di esphome, che sostituirà esphome originale

mkdir esphome_rtsp
cd esphome_rtsp
git clone https://github.com/crossan007/esphome
cd esphome
checkout feature/rtsp-server
pip install .
esphome ~/config dashboard

Aggiungere alla configurazione di esp32cam:

esp32_camera:
# id per rtsp server
id: cam
external_clock:
pin: GPIO0
...
...
rtsp_server:
port: 8675
camera: cam

Visualizzare stream RTSP con VLC:
VLC menu -> Media -> Open network stream -> rtsp://indirizzo_ip_esp:8675

HTTP Server

In alternativa si può usare anche questo componente http e convertire successivamente in rtsp quando lo stream passa per il raspberry. Nel mio caso stranamente ha dato risultati migliori. https://github.com/ayufan/esphome-components#25-esp32_camera_web_server

Conversione del video

La camera manda una sequenza di immagini JPEG con framerate variabile. Per mostrarle su Alexa è necessario convertirle in uno stream video con codec H264 (più leggero) o MPEG4. Dato che la potenza dell'esp è limitata è meglio affidare questo compito al raspberry.

Lanciare un server rtsp sul raspberry, ad esempio https://github.com/aler9/rtsp-simple-server (togliere i servizi inutili nella configurazione)

sudo apt-get install ffmpeg

Lanciare uno tra questi comandi sul raspberry per prendere il flusso della camera, convertirlo in video e lanciare lo stream sul server rtsp

Formato H264 (più compresso)

ffmpeg -use_wallclock_as_timestamps 1 -i http://indirizzo_ip_esp32cam:8080 -c:v libx264 -preset veryslow -tune zerolatency -movflags +faststart -pix_fmt yuv420p -disposition:v:0 default -r 5 -g 1 -f rtsp rtsp://indirizzo_ip_raspberry:8443/stream

Formato MPEG4

ffmpeg -use_wallclock_as_timestamps 1 -i http://192.168.1.254:8080 -c:v mpeg4 -tune zerolatency -movflags +faststart -pix_fmt yuv420p -disposition:v:0 default -r 5 -g 1 -f rtsp rtsp://indirizzo_ip_raspberry:8443/stream

Modificare framerate (-r) e gop (-g) a piacere

Mentre ffmpeg è in esecuzione è importante guardare il numero di frame duplicate e droppate da ffmpeg nella barra di stato, e aggiustare il framerate di conseguenza (modificarlo anche nella configurazione esphome della camera)

Il preset veryslow comprime molto e tiene leggera la banda. Se la speed di ffmpeg va sotto a x1 si può usare un preset più veloce per alleggerire il lavoro al processore.