airmouse

Chip con supporto nativo di:

circuitpython

usb HID

bluetooth HID

pin analogici con resistenze pullup/pulldown

Esempio: nrf52

Connettore USB type-C Giroscopio mpy6050 attaccato al chip tramite I2C Pin per batteria litio ricaricabile tramite USB Bottone boot/reset per debug? Switch on/off Led rgb con controllore neopixel Connettore con 4 pin: (jack o simili) - 3 pin analog input con una resistenza pull down - 1 pin 3.3 volt con resistenza analoga

Ai 4 pin saranno attaccati 3 touch switch, la corrente deve poter attraversare un dito o una lingua senza provocare pizzicore