airmouse

https://lcsc.com/

Chip con supporto nativo di:

circuitpython

usb HID

bluetooth HID

pin analogici con resistenze pullup/pulldown

Esempio: nrf52

Connettore USB type-C

Giroscopio mpy6050 attaccato al chip tramite I2C

Pin per batteria litio ricaricabile tramite USB

Bottone boot/reset per debug?

Switch on/off

Led rgb con controllore neopixel

Connettore con 4 pin (jack/usb):
- 3 pin analog input con una resistenza pull down
- 1 pin 3.3 volt con resistenza analoga

Ai 4 pin saranno attaccati 3 touch switch, la corrente deve poter attraversare un dito o una lingua senza provocare pizzicore

Lista di processori che supportano circuitpython e bluetooth:

NRF52840

Lista di sensori giroscopio + accelerometro supportati da circuitpython:

MPU6050

ICM20X

LSM6DSOX

LSM6DS33

ISM330DHCT

LSM9DS0 (mag)

LSM9DS1 (mag)

BNO055 (mag)

BNO08x (mag e fusion)