cie

req

yay -S cie-middleware-bin libusb-compat
sudo systemctl start pcscd.socket
sudo systemctl enable pcscd.socket

sudo LIBCCID_ifdLogLevel=0x000F pcscd --foreground --debug --color

test: pcsc_scan

download from https://support.identiv.com/3700f/

modificare install.sh in modo che punti su /usr/lib (non /usr/local/lib)

su firefox sicurezza, dispositivi caricare:

CIE PKI

/usr/lib/libcie-pkcs11.so