Sirio

sirio 10000p

connettore RS232 femmina

software lettura sunvision2

TODO:

preparare un portatile con windows (anche virtualizzato):

il software sunvision2

un analizzatore seriale

cavo seriale-usb

il driver usb-seriale

andare in loco, collegarsi alla porta RS232 bassa (non display) e sniffare il protocollo