ESPHOME

BLE bluetooth tracker

parameters to change:

uuid: “02.15.E2.C5.6D.B5.DF.FB.48.D2.B0.60.D0.F5.A7.10.96.E0.00.01.00.02.C8 (23)”

name: “scipio cell”

- for (auto data : x.get_manufacturer_datas()) { if (strcmp(hexencode(data.data).c_str(), "02.15.E2.C5.6D.B5.DF.FB.48.D2.B0.60.D0.F5.A7.10.96.E0.00.01.00.02.C8 (23)") == 0) { ESP_LOGD("ble_adv", "beacon1 found"); id(ble_off_script).execute(); } else { ESP_LOGD("ble_adv", " - %s", hexencode(data.data).c_str()); } } }