Totem

alimentazione o din o ciabatta

ciabatta

5V

12V

access point mikrotik

alimentazione 12V o 24V

sim

termostato

epaper TTGO

sensore temperatura e umidità

alimentazione 5V

serratura

stampa porta 3d + molla di spinta

relè

alimentazione 12 v

legacy IR e RF

broadlink

alimentazione 5V

ventilatore

alimentazione 5 v

tv

alimentazione 12v

profumatore

alimentazione 12v

vasi piante

mi-flora xiaomi

2 vasi

pompetta acqua

relè

alimentazione 12v

presa elettrica smart o relè

creare uno scolo con recupero nel caso l'acqua andasse di sopra

luci

3 bulbi ikea,osram,philips o lidl

3 attacchi E27

sensore co2 da inserire nell e-paper

alimentazione 5v

videocitofono