Totem

alimentazione o din o ciabatta

ciabatta

5V

12V

access point mikrotik 12V o 24V

sim

termostato 5V

epaper TTGO

sensore temperatura e umidità

sensore co2

serratura 12V

stampa porta 3d + molla di spinta

relè

legacy IR e RF

broadlink 5V

ventilatore 5V

tv 12v

profumatore 12V

vasi piante

mi-flora xiaomi

2 vasi

pompetta acqua 12V

relè

presa elettrica smart o relè

creare uno scolo con recupero nel caso l'acqua andasse di sopra

luci 220V

3 bulbi ikea,osram,philips o lidl

3 attacchi E27

videocitofono

controller ir

broadlink 5v

Schema

MI FLORA PLANT

esp+eCO2 sensor