Corne keyboard

my layout

adjust layer

logo editor

models compare

fifi

qmk configurator

git clone https://github.com/qmk/qmk_firmware.git
cd qmk_firmware
./util/linux_install.sh
# qmk cli optional
export QMK_HOME=/lab/corne/qmk_firmware
python3 -mvenv venv
source venv/bin/activate
pip install qmk
cd $QMK_HOME
qmk setup

compile default

qmk compile -kb crkbd -km default

download scipio layout

cd keyboards/crkbd/keymaps/
git clone https://github.com/scipioni/corne.git scipio

write scipio firmware to micro

cd qmk_firmware
make crkbd:scipio
make crkbd:scipio:avrdude # reset micro with button

Hardware

HPCB

diodes, reset, jack

Kailh low profile Switch 1350 Chocolate

RGB led

sockets